接通R1电源
1.查询版本号：小讯小讯软件版本号  (按三下按钮 进入蓝牙模式下问)
2.打开HTTP服务器.exe，会出现一个网站，地址栏有个IP就是本地服务器IP了
3.打开一键升级R1.bat，选择你对应的升级版本，第一个IP输入本地服务器IP，回车，
  第二个IP输入R1的内网IP
4.r1自动重启。重启后会说网络不正常，重新配置网络
5.按住R1头顶按钮。打开手机APP斐讯AI配置网络
6.过一会就自动升级了。



